Funktionblock for BVS SVC 
-----------------------------------------------------------
S7_SVC_FW3_0_V12:  

	Max. read-/write length 32k Byte, 
	1 array send data, 1 array receive data.
	
	Compatible with SmartCamera and Smart Vision Controller.
	All camera commands implemented.
	
	Folder CPU_1x00_TIA contains version for S7 1200 or 1500.
	Folder CPU_x00_S7v5x contains version for S7 300 or 400.

	Version FB: 1.4

	Version BVS Cockpit: 3.0	
	

Funktionsbaustein für BVS SVC 
-----------------------------------------------------------

S7_SVC_FW3_0_V12: 
	
	Max. Lese-/Schreiblänge 32k Byte, 
	1 Array Sendedaten, 1 Array Empfangsdaten

	Kompatibel SmartCamera und Smart Vision Controller.
	Alle Kamera Kommandos umgesetzt.

	Ordner CPU_1x00_TIA enthält version für S7 1200 oder 1500.
	Ordner CPU_x00_S7v5x enthält version für S7 300 or 400.	

	Version FB: 1.4

	Version BVS Cockpit: 3.0 
	
	